de software versie zet je gewoon in een ‘Field’  in dit geval field DS\_VERSIONMC  en MCBC

enum    DisplaySettings

{

                DS\_LOGOON,

                DS\_UNIT,

                DS\_VERSIONMC,                             ß versie main code

                DS\_VERSIONMCBC,                        <- versie bootcode

                DS\_BATTCAPACITY,

                DS\_BACKLIGHTSETTING,

                DS\_MOTORWIRING,

en ik display het versienummer  zo:

                sprintf(Message,"V%d.%02d",DisplayStat.VersionMCBC>>8,DisplayStat.VersionMCBC&0xff);

en de foutcode doe je met DT\_MATRIXSETERRORCODE, als parameter geef je dan de foutcode  1-xx.

De fout code komt dan onderin bij de ODO etc.